boost	lvs: 통과

b_rc_filter_r00 drc: via4	lvs: 통과

b_fb_ctl_r00   drc: via4	lvs: 통과

b_bias_ctl_r00 drc: 통과	lvs: AGND_SUB

b_pwr_sel_elvdd_res_r00 drc: 통과	lvs:통과

b_pwr_comp_r00	drc: 통과	lvs: sub	m1-m2 via 추가

b_hv_comp_r00	drc: 통과	lvs: sub	VINA 연결

b_current_sense_r00	drc: 통과	lvs: sub	VINA 연결

b_scp_comp_r00	drc: 통과	lvs: sub	VINA 연결

b_dmd_r01	drc: 통과	lvs: 통과	m1-m2 via 추가

b_pwr_sel_h0_r00	drc: 통과	lvs: sub

b_pwr_sel_h1_r00	drc: 통과	lvs: sub

b_reset_ctl_r00	drc: via4	lvs: AGND_1, SUB, R 에러

PM25 m=2 -> m=6

PM52 m=6 -> m=2

PM54 m=6 -> m=4

PM34 m=4 -> m=6

VREG 연결

RESET 연결

b_pwm_ctl_r00	drc: via4	lvs: AGND_SUB	VREG 연결

b_gate_driver_r00	drc: 통과	lvs: AGND_SUB, BOOST 연결

b_error_amp_r00	drc: via4	lvs: AGND_SUB, stamping

b_psm_comp_r00	drc: via4	lvs: SUB

NM8 fingers=2 -> 4

NM7 fingers=2 -> 4

VREG 연결

b_switch_rk_r00

analog

a_ea_pwr_311_r00	drc: 통과	lvs: sub

a_protect_311h2_r00	drc: wide metal	lvs: 통과

a_mb_311_h2v1_r00	drc: sdnw deepn 거리	lvs: iso, sub

a_bk_vref_cp0p5x_r00	drc: 통과	lvs: sub[[[[

a_buf_311_r00	drc: sdnw deepn 거리	lvs: VREG, ISO, sub

a_bmr_pwr_311_r00	drc: 통과	lvs: sub, res

a_bmr_ptc_v1_311_r01	drc: 통과	lvs: sub

a_osc_vref_h2v1_r01	drc: 통과	lvs: iso, sub

a_osc_tot_h2v1_r00	drc: 통과	lvs: 28개   mu2x2_lp06ln06_dpw 변경

a_b_ramp_h2v1_r00	drc: 통과	lvs: iso, sub

a_osc_dcdc_h2v1_r00	drc: 통과	lvs: stamping, sub

a_vref_test_311_r00	drc: 통과	lvs: sub

CP

k_bias_v2_r00	drc: 통과	lvs: sub	저항 삭제

k_von_fb_r00	drc: 통과	lvs: sub

k_ea_v2_r00	drc: pass	lvs: sub, err_rc

k_vci1_amp_r2r_r00	drc: via4	lvs:

k_ierr_cp0p5x_v2_r00	drc: pass	lvs: sub

k_psm_res_cp0p5x_v3_r00 drc: pass	lvs: sub

k_mode_ctrl_cp0p5x_v2_r00 drc: pass	lvs: stamping, label, sub

k_posc_sel_v2_r00	drc: 3Rg_min	lvs: sub, stamping, label

k_psm_comp_r00	drc: pass	lvs: 62개

k_ct_up_ctrl_r01	drc: pass	lvs: stamping, label, sub

k_fd_ctrl_r00	drc: pass	lvs: sub

k_cp_ctrl_cp0p5x_r00	drc: pass	lvs: stamping, sub

k_cp_drv_cp0p5x_r00	sub1,sub2

k_kpwr_cp0p5x_r00	drc: pass	lvs: sub

k_cp_sw_cp0p5x_clamp_r00 drc:	lvs: stamping, label, sub

LDO

b2_inrush_mirror_r01	drc:

b2_ldo_fb_r1	passx1 ntr w: 4u -> 10u     ptr w: 4u -> 20u

b2_bias_ctl_r01